
1. Понятие компьютерной сети.

Под компьютерной сетью понимают совокупность различных технических средств (то есть самих компьютеров и другого оборудования), предназначенная для передачи компьютерной информации на относительно большие расстояния (за пределы компьютеров).

В основе лежит сеть передачи данных (СПД), которая может задействовать различные среды передачи данных (СрПД).

СрПД соответствует физ. уровню. Модели OSI.



1. Классификация компьютерных сетей.

КС бывают:

* PAN – персональные (подключение устройств к ПК/телефону)
* LAN – локальные (охватывают территорию не более кампуса (eduroam))
* MAN – городские (по всему городу. Тв, передача новостей)
* WAN – глобальные (континент или более)
* RAN – Remote access. Подключение удалённого пользователя.
* Home networks
* Datacenters networks
* Industrial networks

С другой стороны,

* Intranets – внутренние КС предприятий и организация
* Internets – публичные сети.

Могут быть:

* Изолированными – закрытыми для прослушивания
* Открытыми для прослушивания

С точки зрения взаимодействия:

* Сильносвязанными
* Слабосвязанными

Также могут делиться территориально, по стандартизации (EN – Europe, ANSI – America, ISO – международные) и по скорости передачи (Ethernet – 10 Mb/s, Fast Ethernet – 100 Mb/s, Gigabit Ethernet – 1, 10, 100, 40, 25 Gb/s, Multigigabit)

1. Стандарты компьютерных сетей.

Все стандарты разбиваются на три группы: EN – Европейские, ANSI - Американские, ISO – международные. Стандарты лишь формализуют определённые требования к компьютерной сети. Могут носить предварительный (preliminary) или временный (interim) характер. Могут включать дополнения (annexes) и списки обнаруженных ошибок (errata). Также могут замещаться другими стандартами (obsolete).

802.Х – серия стандартов, посвящённая КС. Сейчас наиболее популярны и интересны:


* 802.3 – Ethernet
* 802.11 – WiFi
* 802.16 – WiMax

Данные стандарты поддерживаются вплоть с 80-х годов.

1. Наиболее распространенные модели компьютерных сетей.

Наиболее распространенная – модель взаимодействия систем (open system interconnection), разработанная ISO.


Модель включает 7 уровней (физический, канальный, сетевой, транспортный, сессии, представления, приложения). На верхушке находится человек, но пользователями уровней всё так же являются программы.



Взаимодействие в OSI может быть вертикальным и горизонтальным.

* Интерфейс – взаимодействие между соединениями на одном уровне (горизонтальное)
* Протокол – взаимодействие между разными уровнями OSI (вертикальное).

Также существует модель TCP/IP. Связана с одноимённым протоколом.



Главная отличительная особенность – Network-access и application-уровни.

Cisco также на основе многолетнего опыта разработала собственную иерархическую модель.

Три уровня:

1. Access – уровень доступа (подключение к КС оконечных пользователей)
2. Distribution – уровень распределения (обеспечение взаимодействия в пределах групп пользователей)
3. Core – ядра (обеспечение высокоскоростной связи)
4. Физический уровень модели OSI.

На физическом уровне формализуют подключение сетевого устройства к КС. В пространстве представляется точкой подключения к КС. Специфические понятия: среда, разъём (физ. порт), несущая частота, модуляция, сигнал. Описывает способы передачи бит (а не пакетов!), через физические линии связи.

1. Канальный уровень модели OSI.

На канальном уровне формализуют взаимодействие между узлами (станциями), находящимися в одном сегменте сети.

Специфические понятия канального уровня:

* Сегмент – множество станций (любое устройство, принимающее трафик), объединённых одной СрПД, которые видят друг друга непосредственно.
* Физ. и лог. топология сегмента
* Бит- байт- стаффинг
* Пакет (кадр)
* Канальный код
* Код проверки целостности
* Алгоритм доступа к моноканалу

Канальный уровень разделяют на два подуровня:

* MAC (Media Access Network) – контроль доступа к СрПД.
* LLC (Logical Link Control) – контроль логического соединения.

На подуровне MAC осуществляется взаимодействие с физическим уровнем, такие как формирование и распознавание пакетов, адресация, канальное кодирование.

На LLC осуществляется взаимодействие с сетевым уровнем, такие как разбиение на пакеты, сборка данных из пакетов, определение подсистемы и другие.

1. Сетевой уровень модели OSI.

Сетевой уровень позволяет «выйти» за пределы сегмента. Предназначается для определения пути передачи данных.

На сетевом уровне формализуют построение полноценной КС, охватывающей произвольное количество сегментов.

Специфическими понятиями сетевого уровня являются:

* пакет (собственно пакет);
* адресация в пределах всей КС;
* маршрутизация.

1. Транспортный и сеансовый уровни модели OSI.

Транспортный уровень позволяет перейти от оборудования к программам. На нём формализуют использование ПО сетевым оборудованием, т.е. как отдельно взятым программам использовать «транспорт». Предназначен для доставки данных

Спец. понятия: пакет (сегмент сообщения), программный порт, логическое соединение, надёжность доставки, алгоритм борьбы с заторами в СПД.

Уровень сессии позволяет предоставлять программам доступ к транспорту в промежутках длительного времени (сессии).

Кроме сессии есть ещё два основных понятия: программный порт, алгоритм мультиплексирования программ. В практических реализациях обычно совмещён с транспортным.

1. Прикладной уровень и уровень представления модели OSI


Уровень представления (presentation) адаптирует прикладную информацию в форму, пригодную для передачи по КС, т.е. это прослойка между программами и транспортом. Основные понятия: кодирование информации с целью обеспечения правильной интерпретации в последующем, шифрование информации с целью защиты при пересылке по открытым для прослушивания сетям.

Прикладной уровень (application) является интерфейсом обмена между приложением и компь.терной сетью. Специфических понятий множество, и они зависят от решаемой задачи, например, пересылка файлов, мгновенная пересылка голоса и видео, пересылка сообщений и т.д.

1. Семейство протоколов TCP/IP

Протоколы TCP/IP – сетевая модель, описывающая процесс передачи цифровых данных. Она названа по двум главным протоколам, по этой модели построена глобальная сеть интернет.

Также есть модель IPX/SPX, но в настоящее время TCP/IP полностью доминирует.



1. Эволюция COM-портов и их место в современных ПК

В 70-х годах компания Intel разработала два контроллера последовательного типа в составе периферии для 8086. Один из них получил название 8250, UART (Universal asynchronous receiver/transmitter). Были рассчитаны на подключение к шине X-Bus.


Во времена 80286 были созданы несколько UART, самый успешный из которых стал 16550 от National Semiconductor (max baud rate from 9600 to 115200). В СССР развивался свой аналог, но распространения он не получил.

Дальше получили распространение мультикарты, вследствие чего сформировался Multi I/O.

В настоящее время данные порты считают устаревшими и исключают из состава периферии. В настоящем интерфейс называется RS-232.

1. Структура COM-портов ПК

Структура портов интегрирована в структуру ПК со времён процессов Pentium. Т.е. подключается к ПК через I/O Controller hub. В рамках данной структуры организация ПК обязательно должна быть не мостовой, а хабовой.



1. Цепи RS-232 и их использование

Всего существует 8 цифровых цепей RS-232:

* SOUT – serial output (выход приёмника)
* SIN – serial input (вход приёмника)
* RTS – ready to send (сигнал-запрос о передаче байта)
* CTS – clear to send (сигнал-подтверждение о готовности принять байт)
* DSR – data set ready (сигнал от порта к модему о готовности)
* DTR – data terminal ready (сигнал от модема к порту о готовности)
* DCD – data carrier detect (сигнал от модема к порту об обнаружении данных)
* RI – ring indicator (сигнал о входящем звонке)

Данные цепи позволяют налаживать связь между оборудованием по принципу модем-порт и по принципу порт-порт (нуль-модемное соединение).

Реализации бывают полностью программные (XON/XOFF) и полуаппаратные (RTS/CTS). Все реализации предполагают обратную связь с приёмником.

